„maussensor“

farbe- Liniensensor

transostor . licht . leitend – weniger spannung

* gnd oder plus

wiederstand

-< plus oder minus

liniensensor

* edding

freccad -> spiel

pathworkbench

🡪<https://wiki.freecadweb.org/Path_Workbench>

<https://www.youtube.com/watch?v=MWFC17MIfOE>

3mm schaftfräser -> antmill / 6mm??

ohne meldung 19 Juni